**Ausschreibungstext Geh- Radweg-Trennstein**

**Pos. 1 Geh-Radweg-Trennstein weiß Nr. 470**

Liefern und Verlegen von taktilen und visuellen Geh-Radweg-Trennstein

bestehend aus einschichtigem (homogenem) Hochleistungsfaserbeton gem. DIN 18500

Abriebwiderstand Härteklasse 1

Erhöhter Widerstand gegen Frost – und Tausalzbeanspruchung entsprechend DIN EN 1338 Klasse 3

Die Platten sind entsprechend dem beschriebenen Verlegemuster auf einer Bettung aus Edelbrechsand-Splitt Gemisch der Körnung 0-4 mm in 30 - 50 mm Dicke zu verlegen, Fugen vollständig mit Edelbrechsand-Splitt Gemisch der Körnung 0-4 mm füllen und hammerfest zu versetzen.

Fabrikat: **Geh–Radweg-Trennstein weiß Nr. 470,**

**Noppenausbildung als Kugelsegment,**

**2 Noppen, Anordnung diagonal,**

**Noppendurchmesser 96 mm, Noppenhöhe 10 mm.**

Rastermaß: 30 x 10 cm

Basisdicke: 8 cm

 Verlegemuster: als Trennstreifen, Breite … cm.

Siehe Plan Nr. …

 m ...............; €/m ...............; € ...............